2018年第十六期设备招标采购公告附件

包1：机身占地面积不大于42×35cm，产水量大于15L/小时，产水电阻率大于18.2欧。

包2：

1.电压：AC220v 50HZ

▲2.电机最大推力：10000N，电机数量：3个

▲3.背部床板尺寸：740\*835mm，可调角度 ： 0°～80°

▲4.整个床面起立可调角度数：0-70度

▲5.绑带可移动，可拆缷、床垫可拆

6.可拆的床头、床尾板,护栏板可调节

7.最大承重：250KG

8.重量： 170KG

9.背部床板尺寸：750\*830mm

10.外形尺寸：2060\*1000\*845～1110mm（最大起立高度2400mm）床面尺寸：1870\*830\*505～770mm;下肢床板尺寸：1130\*830mm;脚踏板尺寸：415\*350mm；

11.床面起立采用双阻尼簧安全保护装置，以 防止电机出 现故障时床面的瞬间下降。

▲12.产品采用10000N大推力静音医用电机，承重更大，使得起立过程更平稳、安全

13.全钢架结构，安全稳定。

14.抗菌皮革，抗菌性及透气性更强。

▲15.采用医用慢速推杆，起立速度比传统起立床更慢，更适用于长期卧床患者

▲16.起立床与病床优势相结合，使用比传统起立床更方便，患者更舒适，避免了转移的困难

17.手控开关调节各个部位

包3：品牌为淄博芙莱特，规格为PTJ-300A。

包4：品牌为费雪派克，规格为AIRVO。

包5：品牌为浙大史密斯，规格为WZ-50F6。

包6：品牌为北京科力键元，规格为ZNB-XD。

包7：建设项目职业病放射卫生评价乙A级以上，放射卫生防护检测与评价乙A级以上资质。出具的建设项目职业病危害放射防护预评价、控制效果评价报告符合相关部门要求。